**Műszaki tartalom**

**Ideiglenes gyalog járda építéséhez**

A megrendelő a mellékelt 1. – 3. sz. rajzi vázlatokon bejelölt nyomvonalon ideiglenes járdát kíván létesíteni a Debrecen Déli Ipari park területén a KRONES II. számú kapuja előtt a 0507/129-es hrsz-ú közterületen lévő út melletti buszmegálló és a DEUFOL telephelyének II. kapuja között. Az ideiglenes járda csak gyalogos forgalomra kell alkalmas legyen.

A járdát a mellékelt tételes költségvetési kiírásnak megfelelően 40x40-es méretű 6 cm vastagságú járdalapokból kell kiépíteni két soros kivitelben.

A járdalapok alatt a tükörkiszedést követően 12 cm vastagságú kavics ágyazatot (vagy azzal egyenértékű teherhordó szerkezetet kell kialakítani, tömöríteni majd 3 cm tömörített homokágyazatba kell a járdalapokat elhelyezni, bevibrálni, majd homokkal besöpörni.

A buszmegálló körül meglévő cső korlátot a megálló peronhoz csatlakozó járda vonalában meg kell nyitni 1 m szélességben és átalakítani, festeni helyreállítani.

A 0499/11-es hrsz-ú ingatlanon épült utat az építendő ideiglenes járda két ponton keresztezi. A keresztezésektől számított 50 m távolságba, mindkét forgalmi irányba egy-egy gyalogos veszélyt jelző közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

Debrecen, 2020.06.08.

Összeállította: Balogh Endre